
\newpage
\thispagestyle{plain}
\section{Modellbildung des Fahrradrahmens}
\label{sec:Modellbildung}
Zur Modellbildung des Fahrradrahmens kommen unterschiedliche Programme zum Einsatz.
Die dreidimensionale Geometrieerzeugung erfolgt mit dem CAD"=Programm \emph{CATIA\,V5} von der Firma \emph{Dassault Systèmes}.
Die Simulation hingegen erfolgt mit dem FEM"=Programm von der Firma \emph{ANSYS}.


\subsection{Fahrradrahmen}
Die Abbildung \ref{fig:Modell} zeigt das mit CATIA erstellte Computermodell mit den Hauptabmaße. Die nicht dargestellte Einbaubreite der hinteren Radachse beträgt \unit{140}{mm}.