# Introduction
This project describes the temperature and humidity monitoring setup of the R&D linac ARES at DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron)..

**Installation**:<br>
`git clone https://gitea.weseng.de/mwio/temperature-and-humidity-monitoring-ARES-DESY.git`


# ARES project setup & status
**Placements**:<br>
![preview:](ARES_Hum-Temp.png?raw=true "placements")



**Raspberry Pi Setup**:<br>
- Raspberry Pi ... Model
- Raspberry Pi Gehäuse
- Camera Module (standard version)
- 16GB Samsung Pro microSDHC I Karte

__Installation des Betriebsystems auf dem Raspberry Pi__:<br>
<a href="https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md" target="_blank">Introduction: Installing operating system images on the Raspberry Pi</a>


