# Introduction
This project describes the temperature and humidity monitoring setup of the R&D linac ARES at DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron)..

**Installation**:<br>
`git clone https://gitea.weseng.de/mwio/temperature-and-humidity-monitoring-ARES-DESY.git`


# ARES project setup & status
**Placements**:<br>
![preview:](ARES_Hum-Temp.png?raw=true "placements")



**Raspberry Pi Setup**:<br>
- Raspberry Pi ... Model
- Raspberry Pi Gehäuse
- Sensor zur Messung der Temperatur und Feuchtigkeit
- 16GB Samsung Pro microSDHC I Karte
- 2023-05-03-raspios-bullseye-armhf-lite-desy-v1.5.0.img
- md5sum-2023-05-03-raspios-bullseye-armhf-lite-desy-v1.5.0.txt


**Phase II - Power over Ethernet upgrade**:<br>
- PoE module